1. **Formål og omfang**

Transportsikring av takelementer, SDT og DT uten å måtte trekke kjetting over plata.

1. **Ansvar**

Prosjekterende

1. **Risiko**

Risiko for alvorlig ulykke ved utelatelse

1. **Beskrivelse**

Standard avstand fra ende er 1500mm.



Kryssreferanser

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Eksterne referanser

|  |
| --- |
|  |