1. **Formål og omfang**

Sikre at det under prosjektering benyttes lagerførte ståldimensjoner, så fremt til at særlige behov ikke tilsier noe annet. Ved bruk av standard dimensjoner flattstål (bredde, tykkelse) vil vi redusere belasting/kø på brennebordet.

1. **Ansvar**

Prosjekteringsleder

1. **Risiko**

Økte kostnader ved ukurante varer samt økt leveringstid

1. **Beskrivelse**

**Lagervare flattstål S355**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tykkelse av flattstål [mm] | | |
| Bredde [mm] | 10 | 15 | 20 |
| 50 | Lagerført | - | - |
| 100 | Lagerført | Lagerført | Lagerført |
| 120 | Lagerført | - | - |
| 150 | Lagerført | Lagerført | Lagerført |
| 180 | Lagerført | Lagerført | - |
| 200 | Lagerført | Lagerført | Lagerført |

**Lagervare platetykkelser S235/S355**

6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 40mm

**Lagervare vinkler S235/S355**

150mmx150mmx14mm, L=12m

**Lagervare kamstål B500NC**

Ø12, Ø16, Ø20, Ø25, Ø32

Kryssreferanser

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Eksterne referanser

|  |
| --- |
|  |