**Armering av Firkantsøyler**

Som hovedregel skal det utføres med stenger – eller bunter av stenger – i hver av de 4 hjørnene. Dette gjelder inntil 12 stenger.

Et bilde som inneholder firkant

Automatisk generert beskrivelse

Som alternativ kan en stang plasseres mindre enn 150mm fra fastholdt stang i hjørnet.

Et bilde som inneholder firkant

Automatisk generert beskrivelse

Slik unngår man ekstra krok/bøyle for fastholdelse også på store søyler.

Kryssreferanser

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Eksterne referanser

|  |
| --- |
|  |